소 속	홍보팀
전화번호	052-216-2225,2228	팩 스	052-216-5950
보도일시	10.18일 조간부터 보도	배포일시	2018년 10월 17일 16:00

[보도자료]

석유공사, 캐나다 블랙골드 생산원유 본격 시장판매 개시

- 국내 최초 비전통방식 생산원유... 매장량 2.6억배럴 달해 -

□ 한국석유공사는 ‘18.10.17일(한국시간)부터 캐나다 오일샌드 광구(블랙골드)에서 생산된 원유를 현지시장에 본격적으로 판매하기 시작했다고 밝혔다.

ㅇ  공사는 지난 ‘18.9.2일부터 원유생산을 시작했으며, 이후 설비 운영점검을 마치고 생산된 원유를 10.17일부터 시장에 판매 시작

ㅇ 블랙골드 광구는 공사 및 하베스트社 인력이 주도적으로 개발한 우리나라 최초의 비전통 오일샌드 사업이라는 점에서 중요한 의미가 있음

□ 오일샌드는 통상 원유성분이 함유되어 있는 모래층에 고온고압의 증기를 주입한 후, 아래로 흘러내리는 원유를 모아 뽑아내는 방식으로 생산된다.

ㅇ 기존 광구의 원유생산 방식과 차이가 있어 오일샌드는 비전통 광구로 분류되며, 운영권자의 축적된 생산기술 보유가 필수적

ㅇ 공사는 이번 오일샌드에서 원유를 생산함으로서 향후 북미지역 비전통원유 개발에 보다 적극적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 전망

□ 공사는 ‘18.10.17일 현재 블랙골드 광구 10개 공에서 하루 2천배럴의 원유를 생산 중이며, 향후 총 12개 공에서 1년간 점진적으로 생산량을 늘려 `19년 말에는 하루 1만배럴을 생산한다는 계획이다.

ㅇ 동 광구의 매장량은 2억6천만배럴로, 2017년 말 국내 석유소비량 기준으로 약 90일동안 사용할 수 있는 양이며 공사는 동 광구에서 향후 30년 이상 안정적인 생산이 가능할 것으로 예상

□ 또한, 2단계 추가개발을 통해, 블랙골드 광구 생산량을 하루  3만배럴까지 안정적으로 증대시킬 예정이다. 블랙골드 광구가 성공적으로 운영될 경우, 하베스트社 경영 뿐 아니라 석유공사의 현금흐름 개선에도 적지 않은 기여를 할 것으로 기대되고 있다.

첨     부 : 캐나다 블랙골드 오일샌드 사업 현황 1부. 끝

참고		캐나다 블랙골드 오일샌드 사업 현황

□ 사업 개요

ㅇ 위치 : 앨버타주 Calgary 북쪽 650km ㅇ 광구면적 : 39km2 ㅇ 매장량 : 259백만배럴(2P) ㅇ 생산목표 - 1만B/D(1단계) + 2만B/D(2단계) ㅇ 광구 특성 : 원유회수방식 중 상업적으로 가장 보편화된 방식인 SAGD*방식으로 원유생산

* SAGD(Steam Assisted Gravity Drainage) : 원유가 매장되어 있는 모래층에 고온고압의 증기를 주입하여 원유의 유동성을 향상시켜 회수하는 생산 방식

□ 추진 경위

ㅇ ‘06.7월 : 광구매입

ㅇ ‘10.2월 : 1단계 개발 정부 승인

ㅇ ‘10.8월 : 1단계 생산시설 건설 착수(EPC 계약)

ㅇ ‘13.12월 : 2단계(2만B/D 추가) 개발 정부 승인

ㅇ ‘15.3월 ~‘17.11월 : 유가급락으로 공사 보류

ㅇ ‘17.12월 : 유가 회복에 따라 건설공사 재개

ㅇ ‘18.6 ~ 9월 : 증기주입 및 공저펌프 설치 중